
Esfuerzos



Deformación elástica

Forma

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

El elemento sometido es del material de aleación de aluminio 1060.

En base al análisis de esfuerzos en SOLIDWORKS, debido a que el esfuerzo máximo de 4.078e+04 es mayor que el limite elástico, que es de 3.999e+03, puedo concluir que la pieza no soportara el esfuerzo cortante y sobrepasara el rango elástico.